|  |
| --- |
| **Plancher préfabriqué en poutrelles béton précontraint et entrevous légers de coffrage simple en matière première recyclée** |

**Descriptif succinct (pour DPGF) :**

Plancher non-isolant KP1 sur Vide Sanitaire, épaisseur 13+4 cm avec poutrelles préfabriquées en béton précontraint sans étais, entrevous légers en matériau recyclé EMR KP1 ou EcoVS KP1.

**Descriptif Détaillé (pour CCTP) :**

**Lots gros œuvre**

Mise en œuvre d’un plancher de 17/20 cm d’épaisseur, en poutrelles béton précontraint et entrevous légers de coffrage simple, composé à 100% de matière première recyclée.

Le plancher sera constitué de poutrelles en béton précontraint KP1, prévue pour une pose sans étais, dimensionnées suivant les préconisations du fabricant. Il sera constitué d’entrevous légers de coffrage simple en matériau recyclé, d’une hauteur coffrante de 13/16 cm, de type EMR KP1 ou EcoVS KP1.

La mise en œuvre du plancher se fera conformément à l’Avis Technique CSTB n°3.1/18-957\_V2 et son domaine d’emploi visé.

La dalle de compression sera en béton de type C25/30, d’épaisseur minimale de 4 cm (suivant Avis Technique CSTB 3.1/18-957\_V2 et son domaine d’emploi visé). Elle sera armée d’un treillis soudé sur toute la surface.